|  |
| --- |
| **ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO****Processo Licitatório n.º 12/2025** |

**Objeto:** Aquisição de eletrodomésticos, utensílios, mobiliários, equipamentos eletrônicos, itens de escritório e de uso institucional, com o objetivo de atender às necessidades operacionais e administrativas da Câmara Municipal de Minduri no ano de 2025, conforme especificações constantes abaixo.

* ***CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM***

***PROPOSTA DE PREÇO***

|  |
| --- |
| **PROPONENTE** |
| Razão Social:  |
| Logradouro: | N**º**  | Bairro: |
| Cidade: | UF:CEP: | Tel:  |
| CNPJ**:** |
| Data da proposta de preço: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS** | **QUANT.** | **MARCA** | **VALOR****UNITÁRIO** | **VALOR****TOTAL** |
|  | Bebedouro de coluna com compressor, capacidade mínima de 7,2 L/h de água gelada, reservatório em aço inoxidável, equipado com sistema de refil destacável (tipo “gira e troca”), duplo bico (jato para copo e jato para contato direto com a boca), regulagem de vazão no bico, sistema antivazamento e estrutura resistente à corrosão. Deve ser compatível com refis padrão de mercado, garantindo fácil reposição e manutenção. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Cabo P2 estéreo x 2 P10 - 1,5 metros | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Cabo USB-A 2.0 para mini USB - 5 metros (para a câmera digital). | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Cafeteira Elétrica, semi automática, **capacidade de preparo** mínimo de 1 L , cor preta, possuindo  filtro permanente, Possuir dispositivo anti-gotejamento, 127v, potência mínima 800w.  | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Câmera Digital. Sensor: CMOS (APS-C ) de 24.2 MP Processador: Digic 7 ISO: Foto: 100-25.600 (H:51200) / Vídeo: 100-12.800 (H:25600) Velocidade do Obturador: 30 s a 1/4000 s Visor: LCD de 3’’ touchscreen e 1.040.000 pixels Vídeo: Full HD (1080p) Lente: EF-S 18-55mm Tipo de Cartão: SD, SDHC, SDXC e Eye-Fi (compatível com SD UHS-1) Bateria: LP-E17 Conexão Wireless: NFC, Wi-Fi e Bluetooth | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Cortina de parede com as seguintes especificações mínimas: Dimensões aproximadas: Altura de 0,80 m e largura de 1,60 m. Tecido blackout ou similar, com composição em PVC, poliéster ou tecido com forro, que garanta bloqueio da luz solar. Cor: Clara (branca, bege ou cinza claro), adequada para ambientes institucionais e que contribua para a iluminação difusa do espaço. Deve impedir a passagem de luz solar direta, promovendo conforto visual e térmico ao ambiente. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Cronômetro digital de parede, com as seguintes especificações mínimas: Visor: LEDs de alto brilho, com dígitos de pelo menos 5 cm de altura, visíveis a ≥ 10 m .Modos de operação: Cronômetro (contagem progressiva); Timer (contagem regressiva); Memória de até 10 programas de tempo pré-definidos. Alarmes: sinal sonoro ≥ 80 dB a 1 m e indicação visual (pisca-visor ou LED de alerta). Controles: botões frontais para Start/Pause, Reset, e seleção rápida de presets; bloqueio de painel para evitar ajustes indevidos. Energia: entrada bivolt automática (110 V/220 V) com bateria interna recarregável, autonomia mínima de 8 h em espera. Montagem: gabarito e fixadores para parede inclusos; carcaça resistente para uso institucional contínuo. Conectividade (opcional): porta serial (RS‑232) ou Ethernet para download de logs de tempo. Materiais e proteção: corpo em ABS ou aço pintado, classificação de proteção mínima IP4X contra poeira. Dimensões aproximadas: 30 × 15 × 5 cm | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Dispenser de parede para papel toalha interfolhada, na cor branca, plástico de alta resistência. Capacidade para acomodar até 250 folhas de papel toalha interfolhada.  | 2 UNIDADE |  |  |  |
|  | Escada de alumínio de 5 degraus reforçada, com as seguintes especificações mínimas: Material: Estrutura em alumínio de alta resistência, leve e durável, com proteção contra corrosão. Número de degraus: 5 degraus, com altura total aproximada de 1,2 metros. Degraus: Degraus largos e antiderrapantes, para maior segurança e conforto durante o uso. Capacidade de carga: Suporta até 150 kg de peso. Estrutura: Design reforçado, com sistema de dobragem fácil para armazenamento compacto. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Estante de aço 1,98 x 0,92 x 40cm | 8 UNIDADES |  |  |  |
|  | Jarra de vidro capacidade de 1l |  2 UNIDADES |  |  |  |
|  | Jogo de talheres. Composição mínima: 12 peças, contendo 4 garfos de mesa, 4 facas de mesa e 4 colheres (podendo ser de sopa ou de chá). Aço inoxidável, com resistência à corrosão e acabamento polido. | 1 JOGO |  |  |  |
|  | Kit Estação de Trabalho Completa composto por:* 01 Computador com Processador com desempenho equivalente ou superior ao Intel Core i5-12400F, memória RAM 16GB DDR4, SSD NVMe 1TB, Placa de vídeo com desempenho equivalente ou superior à GeForce GT 610 com 2GB de memória fonte de 450W com certificação 80 Plus;
* 02 Monitores de 22", painel IPS, resolução Full HD, taxa de atualização de 100Hz, com entradas HDMI e VGA (D-Sub), compatíveis com suporte VESA;
* 01 Teclado USB padrão ABNT2;
* 01 Mouse USB óptico;
* 01 Suporte de mesa articulado com pistão a gás para 02 monitores de 17" a 32".
 | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Lâmpada de Led, 16w Branco frio  | 4 UNIDADE |  |  |  |
|  | Lâmpada Led Tubular T8 6500K Branco Frio 1.20m, caixa com 25 unidades  | 2 CAIXAS |  |  |  |
|  | Lâmpada Led Tubular T8 6500K Branco Frio 60cm, caixa com 25 unidades | 2 CAIXAS |  |  |  |
|  | **Par de caixas de som estéreo 2.0**, com potência total mínima de 3W RMS, alimentação via porta USB, conexão de áudio por conector P2 (3,5 mm) e controle de volume integrado. | 2 UNIDADES |  |  |  |
|  | Pegador para biscoito com as seguintes especificações mínimas: Aço inoxidável, resistente à corrosão, com acabamento polido. Formato tipo pinça, com extremidades arredondadas ou em formato de concha pequena, próprias para manipulação de biscoitos e itens delicados. Comprimento entre 18 cm e 25 cm aproximadamente. Ideal para servir biscoitos, pães pequenos, doces e alimentos em geral, sem contato manual. | 6 UNIDADES |  |  |  |
|  | Porta Papel Higiênico Metal Inox  de parede | 2 UNIDADES |  |  |  |
|  | Pote hermético, **Capacidade:** Mínima de 1 litro. Com vedação hermética, com anel de silicone ou similar, que garante o fechamento seguro e impede a entrada de ar, mantendo os alimentos frescos por mais tempo. Fabricado em plástico livre de BPA ou vidro temperado, com alta resistência e fácil higienização. Indicado para armazenar biscoitos, torradas e alimentos secos em geral | 4 UNIDADES |  |  |  |
|  | Retroprojetor multimídia (data show), com as seguintes especificações mínimas: Tecnologia de projeção: LCD ou DLP. Brilho: Mínimo de 2.500 lúmens ANSI. Resolução: Mínima de 1024 x 768 pixels. Entrada de vídeo: Compatível com VGA, HDMI e AV. Conectividade: Entrada USB para leitura de arquivos diretamente. Áudio: Alto-falantes embutidos com potência mínima de 2W RMS. Vida útil da lâmpada: Mínima de 3.000 horas. Peso: Aproximadamente 2 a 3 kg | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Sanduicheira elétrica com as seguintes características mínimas: capacidade para 2 ou mais sanduíches de tamanho médio. Superfície de cozimento: placas de grelha ou antiaderente, com área de pelo menos 20 cm x 20 cm por placa. Ajuste de temperatura: controle ajustável de temperatura para diferentes níveis de grelhados (mínimo 3 níveis de temperatura). Luz indicadora de funcionamento: luz de operação para indicar quando o aparelho está aquecido e pronto para uso. Sistema de fechamento: fechamento com travas de segurança para impedir que o aparelho se abra durante o uso. Temperatura máxima: capacidade de aquecer até 200°C. Material: corpo externo em plástico resistente ao calor ou metal (alumínio ou aço inoxidável), com acabamento antiaderente nas superfícies de contato. Facilidade de limpeza: placas removíveis ou laváveis, ou superfície antiaderente que facilita a limpeza. Design: compacto e com pés antiderrapantes para maior segurança. Armazenamento: possibilidade de armazenar na vertical para ocupar menos espaço (opcional). Voltagem: 110V  | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Suporte Dispenser de parede para Porta Copos Descartáveis. Compatibilidade: Copos de 150ml até 200ml.Capacidade do Tubo: Até 100 copos. | 2 UNIDADE |  |  |  |
|  | Tela de projeção com tripé, com as seguintes especificações mínimas: Tipo: Retrátil manual com acionamento por corrente ou mola, com sistema de enrolamento automático e parada/ajuste de altura em qualquer ponto. Material da tela: PVC tensionado, acabamento matte white (branco fosco), com ganho de brilho entre 1,1 e 1,5 vezes, bordas negras para realce de contraste. Tamanho da tela: Projeção mínima de 2,00 x 1,50 metros (aproximadamente 100 polegadas).Estrutura: Estojo metálico com pintura eletrostática anticorrosiva, resistente a arranhões e impactos. Instalação: Fixação no tripé metálico ajustável em altura, com base antiderrapante para garantir estabilidade. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Tripé compacto Profissional. Altura máxima de 1.80m. Altura mínima de 60cm. Capacidade de carga até 3kg. Cabeça de 3 vias integrada. Movimento Pan 360° e Tilt 180°. Montagem de Liberação Rápida. Suporte para Celular incluso. Feito em Alumínio, leve e portátil. Acompanha Bolsa de Transporte. Ideal para Smartphones e Câmeras | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Varão para instalação de cortina. Comprimento: Entre 1,80 m e 2,00 m aproximadamente. Cor cromado. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Microondas, capacidade mínima para 30 litros, potencia mínima de 800 watts, tensão de 127 volts, puxador, display digital, timer, luz interna, prato giratório, cor branca, eficiência energética A. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Fritadeira elétrica sem óleo (Air Fryer), com capacidade mínima de 6 litros, potência mínima de 1500W, tensão 110/220V, estrutura externa em material termoplástico resistente a altas temperaturas, com acabamento durável e de fácil limpeza. Cesto interno removível com revestimento antiaderente, livre de PFOA, sem tela de proteção abaixo da resistência, o que facilita a limpeza e manutenção. Equipamento com controle de temperatura ajustável até, no mínimo, 200°C, e timer com desligamento automático de, no mínimo, 30 minutos, com sinal sonoro ao término do preparo. Deve possuir alça fria ao toque, base antiderrapante, sistema de proteção contra superaquecimento e ventilação eficiente. Equipamento com selo de eficiência energética, certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Lavadora de alta pressão 110V ou 220V; Vazão:300 L/h; Potência (W): 1.450W; Comprimento mínimo do fio: 5 metros; Pressão: 1.800 psi; Mangueira de 3 metros; Rodas e alça para transporte; Motor Universal com escovas; Sistema Stop Total; Protetor térmico; Bico vario; Suporte para cabo elétrico e mangueira. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Cartão de memória 1tb -200mb/s | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Extensão 5m, com 3 tomadas tripolar | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Microfone de lapela (configuração mínima) (2 TX Microfone + 1 RX Receptor + 1 com Case de carregamento) BR Cor: Preto. Duração da bateria: Microfone transmissor: Até 6 horas Receptor: Até 6 horas Case de carregamento: Duas cargas completas de dois microfones e um receptor, oferecendo dois ciclos de carregamento consecutivos Carregamento: Microfone transmissor: 70 min. Receptor: 70 min. Case de carregamento: 160 min. Distância Máxima de Transmissão de Vídeo: Até 250 metros. Tela capacitiva: OLED 1,1Dimensões (L x A x C): 2.1cm x 4.62cm x 3.04cmPeso: 240g | 3 UNIDADE |  |  |  |
|  | Celular Smartphone 128G. Especificação: Tela: 6,5 Super AMOLED, resolução 24001080 pixels, taxa de atualização de 90Hz Processador: Qualcomm Snapdragon 720G (8nm), Octa-core até 2,3GHzGPU: Adreno 618 RAM: 8GB LPDDR4XArmazenamento: 128GB, expansível via microSD até 1TB Câmeras traseiras:64MP (principal) com OIS12MP (ultrawide) 5MP (macro) 5MP (sensor de profundidade) Câmera frontal: 32MP Bateria: 4500mAh com carregamento rápido de 25W. | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Nobreak 1.500va 6 tomadas | 1 UNIDADE |  |  |  |
|  | Guarda-volumes de aço, com chaves, 9 divisórias. Medidas mínimas:Altura 110cm – Comprimento 110cm – Profundidade: 40cm. Medidas aproximadas do nicho: Altura 32cm – Comprimento 34cm – Profundidade: 40cm. | 1 UNIDADE |  |  |  |

|  |
| --- |
| Declaro ter tomado conhecimento do instrumento relativo a esta Proposta de Preços em referência. Validade da proposta de preço 60 (sessenta) dias. |
| **Assinatura do Responsável da Empresa:** |
| **Nome:** |
| **Identidade:** |
| **CPF:** |